**食堂设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **尺寸（mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **控制单价（元）** |
| 1 | 炉拼台 | 400\*1000\*1250 | 1、采用优质201不锈钢制造，台面厚1.5mm，立柱采用Φ38无缝不锈钢圆管，φ25mm厚度1.5mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调节脚。★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 4 | 台 | 480 |
| 2 | 双通工作台 | 1800\*800\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 6 | 台 | 1920 |
| 3 | 大单星盆水池 | 1000\*700\*950 | 1、面板采用1.2mm优质201雪花不锈钢板；2、支架、通脚用Φ38mm,厚度1.0mm优质SUS304不锈钢管；3、可调子弹脚用Φ38mm优质SUS304不锈钢子弹脚,厚度1.0mm；4、星盆斗用1.0mm优质SUS304不锈钢板；5、星盆设有防溢水回流管；6、每盆配优质SUS304不锈钢高身摇摆式水龙头。7、★供应商所投产品具有水池承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且水槽底部变形量应＜3mm。 | 7 | 台 | 660 |
| 4 | 双层平板工作台带靠背 | 1500\*700\*950 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 780 |
| 5 | 双层平板工作台带靠背 | 1800\*800\*950 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 900 |
| 6 | 四层栅格层架 | 1500\*500\*300 | 1、采用优质201不锈钢板材制作，立柱采用直径38\*38mm不锈钢管，整体满焊处理，全新磨边处理工艺，无利口防刮伤安全措施。 ★2、供应商所投产品具有不锈钢货架检验报告（提供合格有效的检验报告）并且隔板承受130kg载荷，其变形量应＜3mm。 | 10 | 台 | 720 |
| 7 | 二层餐车 | 850\*450\*900 | 1、优质201不锈钢制作，台面采用1.0mm不锈钢，支柱位优质不锈0.8不锈钢管制作。带加强型承重300KG滚轮。 | 3 | 台 | 660 |
| 8 | 二层台面立架 | 1800\*300\*600 | 1、采用优质201不锈钢制作。人性化设计、使操作者更为方便 | 1 | 台 | 600 |
| 9 | 双星盆水池(背靠式) | 1600\*700\*800 | 1、材料：整体优质201不锈钢板，整体采用1.0mm厚板材制作，支架采用不锈钢直径51管材制作，配备可调重力子弹脚。 ★2、供应商所投产品具有水池承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且水槽底部变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 1020 |
| 10 | 双星盆水池 | 1200\*700\*950 | 1、材料：整体优质201不锈钢板，整体采用1.0mm厚板材制作，支架采用不锈钢直径51管材制作，配备可调重力子弹脚。★2、供应商所投产品具有水池承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且水槽底部变形量应＜3mm。 | 2 | 台 | 780 |
| 11 | 单星工作台 | 1500\*700\*950 | 1、材料：整体优质201不锈钢板，整体采用1.0mm厚板材制作，支架采用不锈钢直径51管材制作，配备可调重力子弹脚。 ★2、供应商所投产品具有水池承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且水槽底部变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 900 |
| 12 | 双层平板工作台 | 1800\*700\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 ★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 780 |
| 13 | 双层平板工作台 | 1500\*800\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 660 |
| 14 | 双层平板工作台带靠背 | 1500\*800\*950 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 780 |
| 15 | 平板车 |  | 采用优质201不锈钢制造，台面采用1.5mm厚不锈钢板,配4个脚轮，其中2个带刹车。 | 3 | 台 | 600 |
| 16 | 双层平板工作台带靠背 | 1800\*700\*950 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 2 | 台 | 900 |
| 17 | 单通工作台 | 1500\*800\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。 ★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 1800 |
| 18 | 四门碗柜 | 1200\*500\*1800 | 1、采用优质201不锈钢磨砂板制造：台面板1.0mm；下衬不锈钢方管支架；柜内层板1.0mm，配不锈钢加强筋；侧面和门为为1.0mm，配不锈钢加强筋；Φ50\*1.2mm不锈钢可调节脚。 | 6 | 台 | 1920 |
| 19 | 十二盆饼车 |  | 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用，优质201不锈钢Φ38mm\*25管厚H=1.0mm 不锈钢管； 3、柱脚采用SUS304优质不锈钢Φ38mm不锈钢管及 4、配备3#万向刹车滑轮 | 1 | 台 | 1320 |
| 20 | 面粉车 |  | 1、采用优质201不锈钢制造，台面采用1.5mm厚不锈钢板,配4个脚轮，其中2个带刹车。 | 2 | 台 | 660 |
| 21 | 单星盆水池 | 700\*700\*950 | 1、面板采用1.2mm优质201雪花不锈钢板；2、支架、通脚用Φ38mm,厚度1.0mm优质201不锈钢管；3、可调子弹脚用Φ38mm优质SUS304不锈钢子弹脚,厚度1.0mm； 4、星盆斗用1.0mm优质201不锈钢板；5、星盆设有防溢水回流管；6、每盆配优质201不锈钢高身摇摆式水龙头。 | 3 | 台 | 540 |
| 22 | 单通工作台 | 1500\*700\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 1800 |
| 23 | 双层平板工作台 | 1500\*700\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 ★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 660 |
| 24 | 米面架 | 1500\*600\*300 | 1、层架整体采用1.0mm厚不锈钢管框架嵌入式结构；  2、主框架采用，优质201不锈钢，38\*25方管，管厚H=1.0mm；  3、柱脚采用优质201不锈钢Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 | 6 | 台 | 480 |
| 25 | 四层平板层架 | 1500\*500\*1600 | 1、材料：整体优质201不锈钢板，整体采用1.0mm厚板材制作，支架采用不锈钢直径51管材制作，配备可调重力子弹脚。 | 10 | 台 | 720 |
| 26 | 挂墙茜架2 | 1500\*500\*300 | 1、两边适放500x500mm的碗框 | 1 | 台 | 660 |
| 27 | 单孔收餐工作台 | 1000\*700\*800 | 1、说明：优质201不锈钢板材，面板厚1.2mm，其它1.0mm，脚ø38mm不锈钢管，不锈钢可调节脚，管厚1.2mm。 | 1 | 台 | 660 |
| 28 | 四层栅格层架 | 1200\*500\*300 | 1、采用优质201不锈钢板材制作，立柱采用直径38\*38mm不锈钢管，整体满焊处理，全新磨边处理工艺，无利口防刮伤安全措施。★2、供应商具有不锈钢货架检验报告（提供合格有效的检验报告）并且隔板承受130kg载荷，其变形量应＜3mm。 | 3 | 台 | 720 |
| 29 | 收碗车 |  | 优质201不锈钢板材制作 | 2 | 台 | 600 |
| 30 | 双层平板工作台 | 1800\*800\*800 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 ★2、供应商所投产品具有工作台承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且搁板变形量应＜3mm。 | 4 | 台 | 780 |
| 31 | 杀鱼台 | 1800\*700\*950 | 1、材料：整体优质201不锈钢板，整体采用1.0mm厚板材制作，支架采用不锈钢直径51管材制作，配备可调重力子弹脚。 ★2、供应商具有水池承载130kg试验检验报告（提供合格有效的检验报告）并且水槽底部变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 1140 |
| 32 | 单头大锅灶 | 1100\*1150\*1250 | 1、材料：优质201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2.5″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢全钢子弹脚，炉头：节能炉头，全自动红外感应系统.安装可靠，炉心：球墨铸钢。双层加热系统，独立余热循环加热，配备低噪音550W鼓风机，每个炉头单独配备熄火保护系统，达到国家燃气管理要求。★2、供应商拟投产品中通过“GB35848-2018产品标准”(商用灶具)的《产品安全认证证书》，具有（商用燃气灶具、炊用燃气大锅灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》，具有（中餐燃气炒菜灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》 | 1 | 台 | 4200 |
| 33 | 双头单尾小炒灶 | 1800\*1000\*1250 | 1、材采用优质201不锈钢制作，炉面、炉面边框采用1.5mm不锈钢，炉背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢；配置环保节能静音炉头，电子点火，连安全制，熄火保护装置 ，摇摆水咀；DN50钢管炉脚，Ø51×0.8mm不锈钢脚套管，全钢可调脚。★2、供应商拟投产品中通过“GB35848-2018产品标准”(商用灶具)的《产品安全认证证书》，具有（商用燃气灶具、炊用燃气大锅灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》，具有（中餐燃气炒菜灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》 | 1 | 台 | 5400 |
| 34 | 单头单尾小炒灶 | 1100\*1000\*1250 | 1、采用优质201不锈钢制作，炉面、炉面边框采用1.5mm不锈钢，炉背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢；配置环保节能静音炉头，电子点火，连安全制，熄火保护装置 ，摇摆水咀；DN50钢管炉脚，Ø51×0.8mm不锈钢脚套管，全钢可调脚。★2、供应商拟投产品中通过“GB35848-2018产品标准”(商用灶具)的《产品安全认证证书》，具有（商用燃气灶具、炊用燃气大锅灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》，具有（中餐燃气炒菜灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》。 | 1 | 台 | 4200 |
| 35 | 双头矮汤炉 | 1400\*700\*550 | 1、不锈钢板材采用优质201板炉面板 1.2mm炉身面板 1.0mm炉体骨架 40\*40\*3.5mm角铁炉通脚(内含子弹脚)ø38mm不锈钢管配可调脚。节能炉芯，面座采用优质扁铁炉花，每眼配优质熄火保护装置。 ★2、供应商拟投产品中通过“GB35848-2018产品标准”(商用灶具)的《产品安全认证证书》，具有（商用燃气灶具、炊用燃气大锅灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》，具有（中餐燃气炒菜灶）获得《中国节能产品认证证书》、《中国环保产品认证证书》。 | 1 | 台 | 4200 |
| 36 | 四门冰柜 | 1220\*700\*1950 | 1、容量950—1200ML，柜体采用厚度1.0mm优质201不锈钢板制作，温度范围：冷藏为+5℃∽-5℃，冷冻为：-5℃∽-20℃，嵌入式可移动风冷机组，变频制冷技术，全新一代电子温控器，数字显示；符合CQC食品接触产品安全认证。全铜冷凝管。 | 6 | 台 | 2760 |
| 37 | 灭蝇灯 |  | 1、功率40W/220V，采用优质诱虫灯管，输出5000V高压，半封闭式收集器石英管状玻璃外壳，有效诱蝇面积40—60㎡。 | 19 | 台 | 66 |
| 38 | 双门消毒柜 | 1200\*600\*1800 | 1、外壳及内胆均采用优质201不锈钢，热风循环式，消毒无死角，效率可达99%以上。采用微电脑精确温控，超大数码显示；高温消毒无死角；超大容量，方便各种耐高温餐具进行归类消毒；多重保护装置，让您放心使用；采用电加热高温消毒方式；适用于耐温125℃以上的餐具，如不锈钢、玻璃等食具；全不锈钢材质，清洗方便；功率小，节约能源。 ★2、所投产品“消毒柜内胆”具有对大肠杆菌和金色葡萄球菌抗菌率达到98%（提供合格有效的检验报告）。 | 3 | 台 | 2856 |
| 39 | 洗地龙头 | 117\*375\*360 | 1、挂墙式花洒龙头,竖起管配不锈钢双扣软管,配加长型挂墙支架，花洒和软管含有止回阀以防止逆流。 | 3 | 台 | 1872 |
| 40 | 绞切肉机 |  | 1、优质201不锈钢机身.2、加工能力:250-300KG/H,功率:1.5KW/220V，能绞切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻，所切肉片厚度均匀适中，切片厚度3.5mm。全铜芯电机。 | 1 | 台 | 2700 |
| 41 | 电饼铛 | 800\*800\*800 | 1、优质201不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，电压: 220V, 50Hz， 电量: 6KW | 1 | 台 | 1500 |
| 42 | 四头蒸包炉 | 800\*800\*800 | 材质：优质201不锈钢 电压：380V  全不锈钢机体；整体发泡保温节能；一次成型内胆。 | 1 | 台 | 3000 |
| 43 | 十三盆醒发箱 | 700\*790\*1720 | 1、可放标准饼盘13个。功率2.0-3KW/220V。箱体内外采用优质201不锈钢材料制造，全自动微电脑触摸式数控系统，精准控制箱内温度，湿度,内置式风机循环装置，玻璃视窗和内置照明。 | 1 | 台 | 1176 |
| 44 | 双门烤箱 | 1200\*800\*1220 | 1、高聚能铁板，全方位发热，让食物受热均匀，烘培无死角，高温远红外线烘焙，温场更精准，升温快，寿命长。随时观察烘焙情况，着色，各自配备独立的温度旋钮，可准确地控制上下层温度，全方位受热，具有防烫手柄。 | 1 | 台 | 3216 |
| 45 | 和面机 |  | 1、优质201不锈钢机身2、该机由搅拌缸、搅勾、传动装置、电器盒、机座等部分组成。螺旋搅勾由传动装置带动在搅拌缸内回转，同时搅拌缸在传动装置带动下以恒定速度转动。缸内面粉不断地被推、拉、揉、压，充分搅和，迅速混合，使干性面粉得到均匀的水化作用，扩展面筋，成为具有一定弹性、伸缩性和流动均匀的面团。全铜芯电机 | 1 | 台 | 3696 |
| 46 | 压面机 |  | 1、优质201不锈钢机身.2、加工能力150-200KG/H，功率:1.5—2.0KW/380V，面团输送，折叠和揉压自动连续完成，无需人工翻动及折叠。全铜芯电机 | 1 | 台 | 6456 |
| 47 | 搅拌机 |  | 1、优质201不锈钢机身.2、加工能力5-8KG/次，功率1.0—1.5KW/220V，产品具有和面、打蛋、搅拌三功能于一体；优质合金钢齿轮，四档控速，配不锈钢搅拌桶，不锈钢打蛋器，不锈钢搅拌器。全铜芯电机 | 1 | 台 | 3840 |
| 48 | 煮面桶 |  | 1、优质304食品级不锈钢，双层加厚的全不锈钢机身，经久耐用。加强加粗发热管，无噪音。迅速发热，功能多。 | 2 | 台 | 1560 |
| 49 | 双门蒸饭车 | 1400\*650\*1500 | 1、优质201不锈钢机身.2、24蒸饭盘，采用优质304食品级不锈钢制。3.围板、面板δ1.2mm；功率24KW/380V；采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，新型耐高温硅胶门封，安全泻压汽阀，一次性冲压成型的不锈钢蒸盘和层架， 全自动进水，蒸汽型、双层保温，配蒸汽过压自动释放系统，配万向脚轮刹车。 | 3 | 台 | 2760 |
| 50 | 开水器带底座 |  | 1、优质201不锈钢机身.2、容量：50-60L，功率：6—10KW/380V；自动延时进水控制，含水垢磁化管; 溫度顯示功能;出水溫度: 90℃～98℃; 整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接；全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统；具备中国节能产品认证证书、CE证书、QS证书 | 1 | 台 | 960 |
| 51 | 挂墙式开水器 |  | 1、优质201不锈钢机身.1、容量：50-60L，功率：6—10KW/380V；自动延时进水控制，含水垢磁化管; 溫度顯示功能;出水溫度: 90℃～98℃; 整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接；全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统；具备中国节能产品认证证书、CE证书、QS证书 | 1 | 台 | 960 |
| 52 | 电子落地称 | 150KG | 充电式150KG落地称 | 1 | 台 | 300 |
| 53 | 六门更衣柜 | 1240\*500\*1800 | 1、材料：优质201不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 3 | 台 | 1440 |
| 54 | 保温桶 | 570\*500\*600 | 优质食品级304不锈钢板 | 2 | 台 | 276 |
| 55 | 四人餐桌椅 |  | 1、椅架采用≥50\*50\*1.0铁管焊接而成，表面烤漆工艺，椅背材质为夹板外饰防火，椅面厚度≥12MM，桌面为防火板，桌面尺寸为≥1200\*600\*25MM,符合GB18581-2001的环保标准 2、餐桌椅样式、颜色待定。 | 40 | 台 | 456 |
| 56 | 刀具架 |  | 落地式不锈钢刀架，生熟食分区，可放20把刀 | 1 | 台 | 600 |
| 57 | 米面架 |  | 优质2021不锈钢定制 | 6 | 台 | 480 |
| 58 | 风幕机 |  | 功率不低于320W | 1 | 台 | 912 |
| 59 | 干湿磨 |  | FSM100型分离式磨浆机 | 1 | 台 | 1560 |
| 60 | 自助餐炉 | 640\*495\*440 | 优质304食品级不锈钢豪华全翻盖 | 18 | 个 | 1620 |
| 61 | 大电饭煲 | 23L | 23L加厚不粘锅 | 2 | 个 | 300 |
| 62 | 三格保温售饭工作柜 | 1200\*800\*800 | 1、优质201不锈钢板材；2、保温售饭盒：优质304不锈钢板；3、台面1.2mm,内胆采用1.2mm厚不锈钢板材，后板,侧板,层板1.2mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚，进口电热管加温系统，配备优质进口温度控制仪；★4、供应商所投产品具有不锈钢保温台检验报告（提供合格有效的检验报告）并且隔板承受130kg载荷，其变形量应＜3mm。 | 1 | 台 | 2640 |
| 63 | 留样柜 |  | 1、电压：220v，功率：188w | 1 | 台 | 1320 |
| 64 | 油网烟罩连灯/新风 | 28000\*1550\*600 | 1、优质201不锈钢板磨砂板制作，板厚1.2mm板材。 ★2、供应商具有不锈钢烟罩检验报告（提供合格有效的检验报告）并且隔板承受130kg载荷，其变形量应＜3mm | 28 | 米 | 1500 |
| 65 | 炉背封钢 | L=14000 | 选用优质201不锈钢磨砂板制作，板厚1.0mm板材。 | 28 | 米 | 230 |
| 66 | 柜式风机 |  | 11kw/380v 风量：32617m3/h、静压：535Pa，全铜芯电机 | 3 | 台 | 8520 |
| 67 | 风柜支架连保护 | 国标槽钢及角铁 |  | 3 | 台 | 960 |
| 68 | 专业阻尼防震器 |  | NFC-16 | 16 | 个 | 180 |
| 69 | 风机变频启动控制器 | 星三角启动+变频 |  | 3 | 套 | 960 |
| 70 | 低排油烟静电处理器 | 20000m3/h |  | 3 | 台 | 10000 |
| 71 | 净化器支架 | 国标槽钢及角铁 |  | 1 | 台 | 960 |
| 72 | 排烟风管 | 600\*700 | 优质镀锌板制作 | 540 | 平方 | 120 |
| 73 | 排烟风管 | 600\*400 | 优质镀锌板制作 | 260 | 平方 | 120 |
| 74 | 90℃弯头 | 600\*400\*1个 |  | 16 | 平方 | 60 |
| 75 | 90℃弯头 | 700\*600\*2个 |  | 59 | 平方 | 60 |